年产12万吨铁精矿粉生产线技术改造

项目简介

一、申报单位：代县宜成选厂

二、申报单位简况

代县宜成选矿厂成立于2006年7月，企业性质为私营，主要从事铁精矿粉生产和销售。

三、项目概况

项目建设规模及内容：新增2.7×4.5米球磨机和215×8米球磨机各一台、1230型磁选机3台、1600品位提升机1台，6平方高频筛6台，新增800KVA电力配套设备及其他配套附属设备。

项目总投资：600万元。

　　 现有工程及其环保情况：

　　（1）现有工程主要建有生产车间、原矿堆场、输送皮带等，年产10万铁精矿粉。

　　（2）现有工程环保情况。严格落实了环评批复各项防治措施：

　　①大气环保措施：破、磨工段的生产设备在封闭状态下进行，严格落实原矿贮场、原矿输送、破碎及精矿粉存贮产生的粉尘等各项污染治理设施，防止产生二次污染。

　　②水环保措施：生产用水优先使用尾矿库澄清水，循环利用，不足部分补充其他水源，确保地表水、地下水不受污染；依法取水，保证水资源合理利用。

　　③噪声环保措施：工程设施合理布局，规范设置，确保厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅱ类的标准限值要求，防止噪声扰民。

④固废环保措施：尾矿库、废石场的建设和使用符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）规定和设计要求，使用有资质的单位进行设计、施工和监理；尾矿排放设施严格按照安全评价和许可证要求规范建设，落实了生态恢复方案和环境保护污染事故防范措施，制定了规范有效的环境风险应急预案。

四、项目进展情况

(一)政策:符合国家、产业政策及山西省产业规划;

(二)核准(备案) :是

(三)土地、环保:符合国家土地政策及及环保规定。

(四)项目可行性研究报告及项目建议书

(五)项目前期进展情况

五、拟引资方式为独资

六、招商方向: 资金

七、申报单位联系方式

地址:代县磨坊乡东若院村

联系人:胡三